* DIGITAL AUDIO DISTRIBUTOR

(1) 기  능

본 기기는 입력된 2채널의 오디오를 8채널로 분배하는 오디오 분배 기기이어야 한다.

(1) 입력 및 출력 회로에 밸런스 회로 채택하여 잡음 유입 방지

(2) 입력단 표시 PEAK LED를 채용

(3) 채널별 출력 시 LED 점등

(4) 출력 채널별 음량 조절

(5) 1채널 입력 4채널 출력(2그룹) 모드와 1채널 입력 8채널 출력 모드 선택 기능

(2) 기기 특성

사용전압	:	DC24V

소비전력	:	5W

입력감도	:	1V ±0.2V(밸런스)

출력모드	:	모노 8채널 / 스테레오 4채널

출력레벨	:	3V+ / -0.5V (밸런스)

신호대 잡음비	:	70dB

전 고조파 의율	:	0.1% 이하

S/N	:	75dB 이상

DISPALY	:	LED DISPLAY

규격	:	482(W) x 44(H) X 280(D)mm

* 상기 동등 이상품