* DATA POWER DISTRIBUTOR

(1) 기  능

본 기기는 통합관리PC 및 주장치와 표시기, 자장치간의 호출 및 통화 데이터를 네트워

크망을 이용 전송하며 각 주장치와 자장치에 전원(DC24V)을 공급하는 기기이다.

(1) 호출통화 주장치와 표시기, 자장치간 네트워크를 접속하여 호출 및 통화 DATA를

주고 받을 수 있어야 한다.

(2) 호출통화 주장치와 표시기로부터 HUB와 연결되고 입력된 DATA를 수신하여 분석

처리하고 제어 프로그램으로 전송한다.

(3) 각 호출통화 주장치, 표시기, 자장치에 DC24V 전원을 공급하고, 공급 상태를 제어

프로그램에서 확인 할 수 있어야 한다.

(4) 각 각 호출통화 주장치, 표시기, 자장치 장애 발생 시 하드웨어 리셋을 할 수 있도

록 하여야 한다.

(2) 기기 특성

입력 전압	:	AC220V / DC24V

통신 방식	:	TCP/IP(ETHERNET)

자장치 연결	:	Rx, Tx, Call, GND, DC24V

네트워크 PORT	:	48PORT

* 상기 동등 이상품.