* EVENT MP3 PLAYER

(1) 기  능

본 기기는 접점신호 또는 DATA 통신을 받아 전면 SD CARD에 저장된 MP3 음원을송출할 수 있어야

하며, 전면의 버튼을 이용하여 채널별 선택 된 음원을 직접 제어 할 수 있는 자동, 수동 방송 기기이

어야 한다.

행사 등의 신속한 방송 진행이 필요한 경우 버튼을 눌러 필요한 음원을 손쉽게 재생할 수 있는 기기

이어야 한다.

(1) 각 음원 등록 및 변경이 용이

(2) 음원 반복 횟수를 임의 조절

(2) 전면 LED 표시기로 기기의 동작 상태 확인

(3) 장비의 설정값, 음량 조절 원격 및 직접 제어

(4) 접점 또는 DATA로 원격지 제어 가능

(5) 음원 출력 볼륨 조절을 할 수 있다.

(6) 안정성이 인증 된 CAN2.0 Serial통신 지원

(2) 기기 특성

접점 입력	:	16채널

수동 선택방송	:	16채널

저장매체/형식	:	SD CARD / MP3

볼륨 조절	:	직접 및 원격 제어

문장재생방식	:	1문장 완성형 (조합형 기본)

데이터 통신	:	CAN-BUS, RS-232

DISPLAY	:	LED DISPLAY

규격	:	482(W) x 44(H) x 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.