* MULTI POWER AMPLIFIER

(1) 기  능

본 기기는 모듈별(5채널) 독립 된 전원 설계로 탈부착이 가능하여야 하며, 브릿지 지원 출력 및 각

모듈별로 원격지에서 모니터링 할수 있는 신기술이 적용된 저전력, 저발열 디지털 멀티 기능 앰프이

어야 한다.

(1) 탈부착형 5채널 모듈 타입(전원 ON 상태에도 탈착가능)

(2) 과열, 과전류, 스피커 단락 및 모듈 소켓 접점 보호 회로 내장

(4) 고효율 디지털 증폭 회로 및 SMPS 전원 채택으로 저소비 전력, 저발열

(5) 각 모듈별 독립 된 전원(SMPS) 구성

(5) 밸런스 입력 회로 구성으로 노이즈 유입 방지

(6) 출력 브릿지 기능 다양한 정격 출력 구성 가능

(7) LED로 장비의 동작 및 설정상태를 확인

(2) 기기 특성

사용전압	:	AC220V, DC24V(배터리)

정격출력	:	100W (1000Hz) * 5채널 (브릿지 출력 가능)

제어 DATA	:	CAN-BUS

신호 대 잡음비	:	90dB이상

사용온도	:	-10°C ~ +40°C

DISPLAY	:	LCD DISPLAY

규격	:	482(W) × 88(H) × 240(D)mm

* 상기 동등 이상품.