* DIGITAL MULTI CONTROLLER

(1) 기  능

본 기기는 주제어 DATA를 CAN 통신을 사용하여야 하며, 화재연동 자동방송, 원격제어 방송, 자체 구

역방송 등을 송출하기 위한 다기능 복합 방송 통신기기이어야 한다.

(1) 16CH 스피커 제어 및 스피커 구역 제어 기능이 있다.

(2) RS-232, RS-485 통신으로 화재 DATA를 수신, 연동한다.

(3) DRY CONTACT 화재 연동기능-16CH 무접점 화재 연동한다.

(4) 마이크 및 LINE 신호 8채널 제어 가능하다.

(5) 주 제어신호를 CAN BUS로 채널 확장한다.

(6) ETHERNET 통신을 사용하여 원격제어 방송이 가능하다.

(2) 기기 특성

사용전압	:	DC 24V

통신규격	:	CAN2.0, ETHERNET, RS-232

SPK 채널	:	개별 16CH / 전체

화재연동채널	:	16CH 접점, RS-232, RS-485

리모트 입력	:	2CH (AUDIO, DATA, DC24V)

오디오 출력	:	600Ω 0dB 1CH

DISPLAY	:	LED DISPLAY

규격	:	482(W) × 88(H) × 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.