* MASTER CONTROLLER

(1) 기  능

본 기기는 디지털 PA SYSTEM의 MAIN CONTROL 장비로서 설정된 제어 값에 따라 시스템 장비를

제어하여야 하며, 입출력 오디오의 볼륨을 조절하고, 운영자 PC에 설치 된 운영프로그램과 연동 PA

SYSTEM을 제어할 수 있는 기기이어야 한다.

(1) 네트워크망 접속 원격 제어 가능

(2) 독립된 2개의 화재 수신반과 연동 기능

(3) P형 수신반 및 R형 수신반 연동 기능

(4) 비상 콜 시스템 연동, 방송순위 제어기능

(5) 전면 스피커를 통한 오디오 입력 및 스피커 출력 감청

(6) 입·출력 볼륨 제어

(7) REMOTE AMP 2채널 입력 기능

(8) 입력 레벨, 출력 레벨이 LCD 표시

(9) 사전 설정(MACRO)기능으로 간편하고 신속한 방송 가능

(10) 전면 멤브레인 타입 채택으로 내구성 및 방진, 방습 효과

(11) 전면 EM MIC를 장착하여 비상 육성방송 기능이 있다.

(12) 별도의 장비 없이 시보, 예약 방송 기능

(13) 안정성이 인증 된 CAN2.0 Serial 통신 지원

(2) 기기 특성

사용전압	:	DC 24V

AUDIO 입력	:	MIC 1,2 / RCA 1,2(L,R) / AUX 1,2채널

AUDIO 출력	:	REC 1 / AUX 2 / MASTER 2채널

SD CARD	:	1PORT 4G

SPK 출력	:	4Ω, 5W

EQ / VOLUME	:	입출력 EQ (TREBLE, BASS) 및 볼륨조절

사전설정	:	16채널 설정 및 조작 키패드

REMOTE 입력	:	2채널 (CAN / DC24V / AUDIO)

입,출력 매트릭스	:	8 X 2 매트릭스

규격	:	480(W) x 132(H) x 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.