* MULTI PORTABLE AMPLIFIER

(1) 기  능

본 기기는 포터블 앰프로서 소규모 강당, 강의실. 매장 등의 장소에서 활용가능 하여야 하며, 마이크,

PC, MP3플레이어 등의 음원을 입력 받아 증폭하여 출력(5ZONE)하여야 한다.

또한 화재 / 비상 상황 발생 시 마이크, 음원소스 방송이 중단 되어야 하고 비상방송 이 자동 절체

되어 방송 되어야 한다.

(1) 마이크 입력 4채널, AUX(외부입력) 3채널, EM(비상) 1채널의 입력 볼륨 조절

(2) 스피커 출력 마스터 볼륨 제어 및 EQ(Treble, Mid, Bass) 조절

(3) 챠임을 내장하여 방송 전⦁후 안내 방송

(4) 5개 개별 및 ALL 스위치를 구성하여 상황에 따른 개별 및 전체 방송

(5) 비상 상황 발생 시 출력되는 음원이 자동으로 비상 방송으로 절체

(6) 안정성이 인증 된 CAN2.0 Serial통신 지원

(7) LED DISPLAY를 구성하여 장비 동작 상태 및 고장상태를 확인

(2) 기기 특성

마이크 입력	:	4CH(XLR)

AUX 입력	:	RCA 2CH, TRS 1CH

EM IN	:	CONTACT 1CH

PRE OUT	:	1CH (TRS)

AMP출력	:	250W, 400W

DATA 통신	:	CAN 2.0

사용전압	:	AC220V 60Hz

제어설정	:	스위치 조작 및 원격제어

규격	:	482(W) × 88(H) × 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.