* LOCAL PLC CONTROLLER

(1) 기  능

본 기기는 시스템에 필요한 정전압 DC24V를 공급하여야 하며, F.S.K통신 모듈을 장착 하여 전력선

통신(PLC)을 지원하여 로컬 리시버에 전원 공급, 통신(F.S.K) 및 앰프출력 라인 을 분배 하는 기기이어

야 한다.

(1) SMPS 전원부를 이중화로 구성하여 안정적이고 효율적인 전원공급

(2) DIGITAL METER LED DISPLAY로 장비의 출력 전압, 전류 시각적 확인

(3) F.S.K 통신 지원 (모듈타입)

(4) DATA와 전원을 한 라인 공급기능인 PLC통신 방식

(5) 앰프 8채널 입력 및 로컬 리시버 8분기 단자함 내장

(2) 기기 특성

사용전압	:	DC24V

AMP 입력	:	8채널

로컬 리시버 분기	:	8채널 (F.S.K+-, SP+-)

정격출력 전류	:	MAX / 10A

제어 DATA	:	CAN 2.0

소비전력	:	240W

DISPLAY	:	LED DISPLAY

외형	:	482(W) x 88(H) x 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.