* MONITOR PANEL

(1) 기  능

본 기기는 DIGITAL PA SYSTEM 모니터링 기기로서 LINE 음원 및 앰프 입·출력 상태를 자체 스피커로

감청하는 기기이어야 한다.

(1) AUDIO MIXER, PRE AMP 및 기타 음원장비 LINE 출력 상태 감청

(2) 앰프 출력 개별 8채널 선택 또는 중복 선택 감청 (동시 8채널 믹스 감청)

(3) 고성능 스피커 채용하여 명료한 감청 가능

(4) 배율 선택 스위치(0dB, -6dB, -12dB, -18dB, -24dB) 볼륨 조절

(5) CAN 통신 원격지 제어 가능

(6) LCD에 출력 레벨 표시 (8채널)

(2) 기기 특성

사용전압	:	DC 24V

입력 채널	:	AMP 8채널

모니터 출력	:	4ohm, 5W

DISPLAY	:	LCD DISPLAY

규격	:	482(W) x 88(H) x 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.