* REMOTE CONTROLLER

(1) 기  능

본 기기는 원격지에서 개별(32채널) 그룹, 전체 방송을 제어하여 육성방송을 하는 기기이어야 한다.

(1) 10DOT의 LED LEVEL METER로 출력 음원 확인 가능

(2) 개별 32채널, 그룹 4채널, 전체 1채널 제어

(3) 고성능 구즈넥 콘덴서 마이크 채용

(4) CHIME UP /DOWN 송출 기능

(4) 1채널 AUX 입력단자

(5) MIC, CHIME, AUX 출력 볼륨 제어

(6) 자체  스피커를 통한 출력 감청

(7) 방송 중인 채널 LED 표시

(2) 기기 특성

사용전원	:	DC 24V

정격출력/임피던스	:	1.2V±200Mv, BAL

입력감도/임피던스	:	MIC : -60dB/300Ω, BAL / AUX : -20dB/600Ω, UNBAL

주파수 특성(±3dB)	:	MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하

스피커 제어 회선수	:	개별 32채널, 그룹 4채널, 전체 1 채널

전고조파 의율	:	MIC : 0.5% 이하 / AUX : 0.2% 이하

DISPLAY	:	LED DISPLAY

규격	:	245(W) × 60(H) × 205(D)mm

* 상기 동등 이상품.