* EVENT MP3 PLAYER

(1) 기  능

본 기기는 오디오 신호를 MP3파일로 변환하여 SD CARD 또는 USB에 저장 및 저장 된 음원을 재생

시키는 장치이며 네트워크 기반에서 자유로운 설치 및 확장성이 용이한 네트워크 인터페이스 기기

이어야 한다.

(1) SD CARD & USB Memory 지원

- SD CARD와 USB Memory 이용하여 음원 저장, 재생

(2) RS-232 연동 기능

- 타 시스템에서 원격 제어를 위한 RS-232 통신 지원

(3) 오디오 녹음 기능

- 외부 음원을 내부 메모리로 디지털 녹음하여

대용량의 음원 저장 가능

(4) 운영 모드 선택 기능

- 사용자의 운영 방식에 따른 사용모드 제공

(원터치 음원 송출(EVENT) 모드, 일반 재생/녹음(RECORDER) 모드) 가능

(2) 기기 특성

직접제어	:	8채널

수동 선택방송	:	999채널

저장매체/형식	:	SD CARD, USB/MP3

볼륨 조절	:	직접 및 원격 제어

문장재생방식	:	1문장 완성형 (조합형 기본)

제어 DATA	:	CAN-BUS

제어설정	:	프로그램 내장형 설정방식

DISPLAY	:	LCD DISPLAY

사용전압	:	DC 24V

규격	:	482(W) x 89(H) x 280(D)mm

* 상기 동등 이상품.