* SPEAKER LINE CONTROLLER

(1) 기  능

본 기기는 오디오 LINE 및 스피커 출력 제어용 장치로서 확장 앰프 출력신호를 받아 스피커 구역

16채널을 제어하는 기기 이어야 한다.

(1) 16채널 스피커 선택 스위치 직접 제어 및 원격(PC,메인) 제어

(2) ALL 방송, 2그룹 방송 구역 제어

(3) 스피커 3선식 16채널 출력(EM, NORMAL)

(4) 전면 LED 디스플레이에 동작 상태 표시

(6) 장비 추가만으로 입출력 채널 확장

(7) 맴브레인 버튼 타입으로 내구성 및 방진, 방습 효과

(2) 기기 특성

사용전압	:	DC24V

CPU	:	8Bit Micom

제어 DATA	:	CAN 2.0

LINE 입력	:	16채널

AMP 입력	:	16채널

SPK 출력	:	NORMAL : 16채널 / EM : 16채널

SPK 제어 스위치	:	개별 16채널, 그룹1,2,전체

DISPLAY	:	LED DISPLAY

규격(W x H x D)	:	483 x 44 x 280mm

* 상기 동등 이상품.